**89127612184**

**ля выпуска квалифицированной электронной подписи для ЕГАИС следует:**

1. Открыть [установочный веб-диск](https://install.kontur.ru/egais) через Internet Explorer. При первичной установке может потребоваться скачать программу AddToTrusted, нужно скачать и запустить ее.
2. После запуска программы нужно нажать на кнопку **Настроить вход в Личный кабинет ЕГАИС**. При нажатии на нее система проверит установленные компоненты и предложит установить недостающие.

Нажмите на кнопку **Начать установку**.

1. После установки пройти проверку заново и нажать кнопку **Получить в личном кабинете** или открыть [сайт личного кабинета](https://i.kontur-ca.ru/Enter) через Internet Explorer.

1. Удостовериться, что на номер, указанный в заявлении на изготовление сертификата, поступило смс-сообщение от skbkontur с текстом «Ваш сертификат готов к выпуску! Для его установки и настройки рабочего места зайдите на сайт i.kontur-ca.ru».

***Внимание! Запросить электронную подпись можно только после получения данного сообщения.***

1. Подключить к компьютеру ключевой носитель, выданный в сервисном центре - JaCarta. На данный момент в компьютер должна быть вставлена только JaCarta, работа не будет возможна, если вставлены другие USB-носители или дискета.

1. Ввести номер телефона, указанный в заявлении на изготовление КЭП, и нажать кнопку **Получить пароль.**

1. Затем ввести поступивший пароль и нажать кнопку **Войти**.

1. Если сообщение с паролем не поступило, следует нажать на ссылку **Получить смс повторно**. Если после повторного запроса сообщение также не поступит, то следует обратиться в техническую поддержку.
2. Появится список заявок на сертификаты с различными статусами. Следует нажать на ссылку **Выпустить сертификат** напротив того сертификата, который необходимо запросить. Если после нажатия появится сообщение о скачивании компонента «Контур-Тулбокс», нужно нажать на ссылку **Скачать** и запустить его.

1. Появятся данные, которые попадут в сертификат. Если все реквизиты указаны верно, то следует поставить галку у пункта «Подтверждаю свое согласие на выпуск сертификата квалифицированной электронной подписи с указанными данными» и нажать на кнопку **Выпустить сертификат**.

Если в данных будут обнаружены ошибки, то для их исправления следует обратиться в сервисный центр по месту подключения.

1. В открывшемся окне следует выбрать, куда будет записан сертификат - на съемный носитель JaCarta.

1. Необходимо ввести PIN-код (стандартный – 0987654321) и нажать Продолжить.

1. Появится сообщение о создании запроса на сертификат.

1. Если потребуется ввести PIN-код еще раз, введите его. В течение двух минут снова придет код на номер, указанный на 5 шаге. Полученный код нужно ввести и нажать **Отправить**.
2. Начнется процесс выдачи сертификата удостоверяющим центром, который занимает до 30 минут.

1. Как только сертификат будет выдан, появится кнопка Установить. Следует нажать на нее. Если потребуется ввести PIN-код, введите его и нажмите **ОК.**

1. После успешного прохождения всех этапов появится сообщение «Сертификат успешно установлен на токен и готов к использованию».

***Обращаем внимание! Для каждого подразделения нужен свой носитель JaCarta и свой сертификат КЭП. Если на один носитель будет записано несколько сертификатов, работа будет возможна только с последним записанным сертификатом. Всего на JaCarta доступно 5 контейнеров для сертификатов, один из которых используется для RSA-ключа при работе с ЕГАИС.***

**Готово! Вы можете приступить к работе с** [**Контур.ЕГАИС**](https://egais.kontur.ru/)**.**