

**Инструкция по настройке весов Rongta RLS 1100 в ПО Стандарт-Н**

1. Внешний вид







1. Скачать утилиту RLS1000\_SETUP\_V1.129.exe




1. Установить с русским языком и выбрать в настройках шрифта кириллицу




1. В настройках прописать путь к папке аналогично параметра в Менеджере







1. Настроить IP адрес, проверить связь
2. **Первоначально прогрузить шрифты**, иначе кириллицы не будет в весах, все, кроме опции «**label-D0**»




1. Проставить группу делимости и сделать выгрузку



1. После выгрузки, обновить данные в весах через утилиту



1. Настроить программу Кассир



1. Распечатать на весах ШЭ и проверить в кассире

